|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Volun社　　LED蛍光灯** | | | | | |
| **直管型LED蛍光灯の仕様** | | | | | |
| タイプ | 20W型 | 40W型 | | 40W型 | 110W型 |
| 写真 | T10.jpg | T10.jpg | | T10.jpg | T12 2.jpg |
| 型番 | **V-RT10G13-60SA63AF** | **V-RT-10G13-120SA133AF** | | **V-RT10G13-120SA126AF** | **V-RT12G13-240SA280AF** |
| LEDメーカー | エピスター/ソウルセミコン | エピスター/ソウルセミコン | | エピスター/ソウルセミコン | エピスター/ソウルセミコン |
| LED数 | 63pcs　SMD5050 | 133pcs　SMD5050 | | 126pcs　SMD5050 | 280pcs　SMD5050 |
| 全光束 | 1000-1100lm; | 2000-2200Lm | | 2000-2200lm | 4500-4800lm |
| 照度 | ＞300Lux＠1m | ＞560Lux@1m | | ＞560Lux@1m | ＞750Lux@1m |
| 照射角度 | 250° | 250° | | 250° | 300° |
| 平均演色性 | 80Ra以上 | | | | |
| 色温度 | 電球色、昼白色、昼光色(2700-6800K) | | | | |
| 消費電力 | 11W±1W | 21W±1W | | 21W±1W | 50W±1W |
| 入力電圧 | 24Vdc | 24Vdc | | 24Vdc | 48Vdc |
| 管色/材質 | 乳白色/アルミ合金+ポリカーボネイト | | | | |
| 寸法 | ∅30x580㎜ | ∅30x1198㎜ | ∅30x1198㎜ | | ∅36x2367㎜ |
| 重量 | 180g | 342g | 340g | | 830g |
| 口金 | G13 | G13 | G13 | | R17d |
| 梱包数 | 25本/箱 | | | | 20本/箱 |
| 使用温度 | -20℃～＋50℃ | | | | |
| 保存温度 | -30℃～＋60℃ | | | | |
| 使用湿度 | 10％～90％ | | | | |
| 設計寿命 | 40,000時間 | | | | |
| 電源 | 外付け型、100～220Vac(PSE認証済み) | | | | |
| 保証期間 | 3年間 | | | | |
| 認証 | PSE、CE、RoHs | | | | |

㈱アイ・イー・エス

千葉県松戸市新松戸北1-20-19

Tel：047-702-3506

Fax：047-702-3526

Mail：[kitano@dyna-ies.com](mailto:kitano@dyna-ies.com)